***OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM PROUDEM***

**Bezpečné hodnoty proudu a napětí:**

* **Stejnosměrné napětí – 25 V**
* **Střídavé napětí – 12 V**
* **Stejnosměrný proud – 25 mA**
* **Střídavý proud – 10 mA**

***Nakresli obr. 5.5a,b) – Označení částí el. zařízení pod napětím a vysokého napětí.***