***SOUČÁSTKY S JEDNÍM PN PŘECHODEM***

**Ledka (svítivka) je dioda, která při zapojení v propustném směru svítí.**

**Značka a zapojení ledky obr. 4.14 a,b) str. 74**

**Fotodioda se při osvětlení stává zdrojem stejnosměrného proudu.**

**Značka a zapojení fotodiody obr. 4.15 a,b) str.75**

**Kromě součástek s jedním PN přechodem existuje součástka s dvěma PN přechody, která se nazývá tranzistor (používá se v zesilovačích).**